人脸测试问题汇总

一、人脸授权

1. “人脸授权”中，需增加“注册”项，单个人员信息和人脸可进行注册，并上传到多个人脸设备中，新注册的人员信息在“人员管理”中可进行发卡。（建议采用链接到人员管理，打开注册）
2. “人脸授权”的“添加权限”中，有效时间的显示能否与门禁有效时间同步，人脸有效时间修改后，门禁有效时间也同时修改；门禁有效时间修改后，人脸有效时间也同时修改。（人脸与门禁没有强关联，人员和门禁一一绑定的，时间无法确定？）
3. “人脸授权”的“添加权限”中，新添加的人脸时，已授权的人员能否不要重复上传？（可不重复上传，但是单独人脸更新的话，需要额外单独强制上传）
4. “人脸授权”的“添加权限”中，确定上传后详细信息告警，没有一个上传成功。（bug，已修复）
5. “人脸授权”的“上传选择权限”和“上传所有权限”中，指令群发和指令单发问题？（按需求改成单一循环上传）
6. “人脸授权”的信息显示栏中，状态列，能否显示人脸上传是否成功的信息。（可以显示）
7. “人脸授权”的查询中，证件号不能模糊查询。（可修改）

二、出入实时监控

1. “实时状态显示”的人脸识别设备中，需显示数据库照片和实时抓取照片，两张对比显示。（可修改）
2. “实时地图显示”中，可否将人脸设备加载到地图上，进行实时监控，信息显示同上。（需额外定制开发）

三、人脸识别查询

人脸查询不到记录，服务也重新启动了。 （经测试功能，需更换新的服务）

四、人脸设备管理

1. 一台人脸机添加两次成功，需限制，同一个IP的人脸机只能添加一次。（可修改）
2. “人脸设备管理”中，需增加搜索人脸机，并修改IP地址。（厂家未有设备搜索接口）
3. “人脸设备管理”的“添加人脸识别设备”中，视频信息的识别阈值后面标注“标准值为0.8”，左上角横坐标加注方向键“→”，宽度加注方向键“←”，左上角纵坐标加注方向键“↓”，高度加注方向键“↑”，坐标值调整系数为0.1，范围调整较大，能否系数调整到0.01或可手动填写。（可修改）
4. “人脸设备管理”的“添加人脸识别设备”中，视频路数为三路时怎么设置第二、第三路视频的识别阈值、识别范围？（厂家接口只提供统一设置，没有分别设置）

五、用户权限管理

角色管理中的权限设置，人脸机没有加到门管理权限范围内。（可增加）